**Технические особенности замка Samsung SHP-DP728**

* Большая база биометрической идентификации. Дверь с замком Samsung SHP-DP728 отличается высокой индивидуальной пропускной способностью. Система биометрической идентификации способна запомнить и распознавать 100 различных вариантов отпечатков пальцев.
* Двойная идентификация. Биометрический замок Samsung SHP-DP728 оснащён сканером отпечатков пальцев и кодовой панелью. В режиме двойной идентификации доступ в помещение возможен только при правильном вводе обоих данных.
* Замок имеет встроенный Bluetooth модуль и возможность управлять замком через мобильное приложение.
* Доступ с помощью RF-карты. Samsung SHP-DP728 можно запрограммировать так, что считывание информации с RF-карты будет выполняться сразу при размещении карты в картридере.
* Повышенная безопасность. При нахождении человека внутри помещения функция наружной идентификации деактивируется автоматически.
* Функции обнаружения возгорания и взлома. В случае возгорания или при попытке взлома, подбора пин-кода, использования не зарегистрированной RF-карты, замок издаст характерные звуковые сигналы. Сигнализация предупредит об опасности и спугнёт злоумышленников.
* Автономное питание. Согласно инструкции Samsung SHP-DP728 устанавливается в двери методом вреза и не требует подключения к электросети, так как имеет автономный источник питания – батарейки АА. Замена элементов питания при цикле 10 открываний в день выполняется через год эксплуатации замка. О необходимости заменить батарейки подскажет сигнал идентификатора заряда.
* Ручка-лепесток Push-pull. Открытие двери обеспечивается с помощью ручки-лепестка, срабатывающей при нажатии «от себя».
* Двойной ригель из многослойной стали. Механическую надёжность запирания обеспечивает двойной стальной ригель.
* Подходят для дверей разного типа. Устройство универсально, его можно установить не только на межкомнатные и входные двери толщиной от 40 мм до 80мм, но и двери, имеющие нестандартную толщину.

Технические характеристики

Push-pull технология: Да

Способы открытия: Пароль, отпечаток пальца, RF-карта

Запорное устройство: Врезное

Bluetooth: Мобильное приложение

Запорное устройство: Врезное

Биометрия: Да

Количество паролей/RF-карт: 1/20 шт.

Кол-во отпечатков пальцев: 100

Мастер-пароль: да

Кол-во цифр в пароле: 4-12 цифр

Механический ключ: Да (скрытый цилиндр)

Толщина двери: 40-80 мм (опционально до 100 мм)

Материал: цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло, сталь

Влажность20-80 %

Температура-20 - +60 °C

Цвет: Чёрный (хром)

Питание: 8 АА батареек DC 6V

Срок службы батареи: 1 год (10 открываний в день)

Размеры внешней части (ШxВxГ): 85 × 387 × 61 мм

Размеры внутренней части (ШxВxГ): 86 × 354.8 × 63 мм

Мобильное приложение: да